**Daikin Wall type รุ่น FTKQ-YV2S ( Inverter)**

**Daikin FTKQ-YV2S**

*เครื่องปรับอากาศ Max inverter star KQ Series FTKQ-YV2S*

เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ดีไซน์ Coanda ส่งลมไกลเรี่ยเพดาน

รูป เพื่อความเย็นที่ถึงถึงทั้งห้องอย่างรวดเร็ว เย็นเร็วทันใจภายใน 1 นาที ด้วย Powerful mode ใหม่ มาพร้อมกับแผ่นฟิลเตอร์เพื่อ

คุณภาพอากาศที่ดี กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่น

ไม่พึงประสงค์จากเชื้อราและแบคทีเรียด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง ประหยัดค่าไฟด้วยค่า SEER ระดับ 1 ดาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

**คุณสมบัติ เครื่องปรับอากาศ Daikin Wall type รุ่น FTKQ-YV2S (Inverter)**

* ระบบทำความสะอาดตัวเอง และเป่าลมไล่ความชื้น ด้วยการล้าง Heat Exchanger โดยใช้การควบแน่นไอน้ำในอากาศให้กลายเป็นหยดน้ำ ล้างทำความสะอาด จากนั้นเป่าไล่ความชื้นด้วยลมลดการสะสมของแบคทีเรีย และเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นอับ
* เย็นเร็วทันใจภายใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่ช่วยทำความเย็นได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลมออกจากเครื่องคอยล์เย็นได้รวดเร็วมากกว่า 10 องศาเซลเซียสภายใน 1 นาที และมากกว่า 15 องศาเซลเซียสตั้งแต่ 1 นาที 12 วินาที
* Coanda Comfort Airflow การออกแบบหน้ากาก Coanda ช่วยให้ส่งลมเรี่ยเพดานได้ไกลยิ่งขึ้น เย็นทั่วถึงอย่างรวดเร็ว
* แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรค&กรองฝุ่นละเอียด PM2.5 ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
* แผงวงจรทนทานพิเศษ Super PCB Pro สามารถทำงานได้แม่ไฟตกถึง 150 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่นความชื้นและแมลง
* ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำตรงใจ (Precise Cooling) ปรับอุณหภูมิเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส ทำให้คุณเข้าใกล้ความเย็นสบายตรงใจที่สุดได้มากกว่า ทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 16 องศาเซลเซียส เพื่อความเย็นที่มากยิ่งขึ้น
* ป้องกันจิ้งจกและแมลงขนาดเล็ก ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์
* สารทำความเย็น R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลก
* WARRANTY คอมเพรสเซอร์/PCB Outdoor/PCB Indoor/แผงคอยล์เย็น 5ปี แผงคอยล์ร้อน/อะไหล่ 1ปี จากผู้ผลิต

ราคา Daikin รุ่น FTKQ-YV2S (Inverter)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FCU+CDU | BTU | SEER | ราคาเครื่อง |
| FTKQ09YV2S+RKQ09YV2S | 9200 | 19.12 | 12,500 |
| FTKQ12YV2S+RKQ12YV2S | 12300 | 19.22 | 15,500 |
| FTKQ15YV2S+RKQ15YV2S | 15000 | 18.10 | 19,400 |
| FTKQ18YV2S+RKQ18YV2S | 18100 | 18.86 | 24,000 |
| FTKQ24YV2S+RKQ24YV2S | 20500 | 18.40 | 35,600 |

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องรวมภาษี

Download catalog